**Stageplan Rider «Le Phipou»**

and other usefull and useless Informations about this artist.

Contact : +41 (0)079 596 75 93 Email: [philippe.delacombaz@bluewin.ch](mailto:philippe.delacombaz@bluewin.ch) Facebook : <https://www.facebook.com/Le-Phipou-762981167414283>

Some pic’s of the Equipment :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipement | Description | | | | |
| Ein Bild, das drinnen, zugemüllt enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | * In Front of the whole Setup * 4m large and 3m depth. Height minimum 2.10m * Pink and Blue Speakers in the Back are the PA. If there is a PA-System at the Venue the 4m large can be changed to approx. 3m. | | | | |
| **Equipement** | **Description** | | | | |
| Ein Bild, das drinnen, Ausrüstung enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | * View with the Saxophone * All Microphones are provided from « Le Phipou » * One AC 230Volt Socket with minimum 10Ampere is required. | | | | |
|  | * Mixer Mackie DL 1608 * 2 MONO Signals XLR * All the Signals are comming on this two Paths | | | | |
| Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | | * View on the Mixer and the Boards | | | |
| Ein Bild, das drinnen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | | * Acus is Guitar Amp and Vocal Amp. * Direct XLR Out available | | | |
| Ein Bild, das drinnen, schwarz enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | | | | * Roland BA 30 * Drum and Bassamp * Line out Jack available | |
| Ein Bild, das Text, Elektronik enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | | | | | Nice Pic of the two Boards. |
| Ein Bild, das Person, draußen, Straße, Personen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | | | Fantastic Picture of «Le Phipou» in the Crowd. | | |

**Stageplan Rider «Le Phipou»**

For beeing most comfortable the required space is 4m x 3m as you can see on the Pic’s I need to move a lot between the Boards and Pedal’s

Two 230Volt AC Sockets would be great one is sufficent.

If desired « Le Phipou» is completely equipped with Sound and Light. The Sound Level is OK for Clubs and little Festivals. 50 to 200 people.

Channels for a PA and biger Venue

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Channel Nr. | Signal | Remarques | Instrument |
| 1 | Stage Mixer Mackie DL1608 | Mono Signal | All |
| 2 | Stage Mixer Mackie DL1608 | Mono Signal | All |
| 3 | ACUS | XLR Mono | Guitars and Vocals |
| 4 | Roland BA 30 | Line Out Jack | Drum and Bass |